### Czy aglomeracja, która nie widnieje w III Aktualizacji KPOŚK (będącej załącznikiem do dokumentacji konkursowej), ale widniejąca w IV Aktualizacji będącej w trakcie opracowywania, jest podmiotem uprawnionym do aplikowania w ogłoszonym konkursie?

III Aktualizacja  KPOŚK obowiązywała w dniu ogłoszenia konkursu, zatem z tą wersją będzie sprawdzane spełnienie kryterium formalnego - aglomeracje, które nie znajdują się w III AKPOŚK nie będą spełniały tego kryterium.

Przewidywane są kolejne konkursy w Działaniu 4.3, ponieważ alokacja I konkursu nie wyczerpuje całej alokacji dla działania.

### Czy wskaźnik koncentracji dla aglomeracji należy także wyliczyć dla projektu obejmującego tylko modernizację oczyszczalni w danej aglomeracji (w projekcie nie jest realizowana rozbudowa sieci kanalizacyjnej)?

Wskaźnik koncentracji aglomeracji należy wyliczyć tylko dla projektów, w ramach których budowana będzie sieć kanalizacji sanitarnej

### W jaki sposób uwzględnić podłączane obiekty typu szkoły, przedszkola?

W planowanej liczbie mieszkańców, którzy będą korzystali z planowanej do budowy w ramach projektu sieci kanalizacyjnej należy uwzględnić tylko stałych mieszkańców oraz osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji - w liczbie tej nie uwzględnia się projektowanych obiektów generujących ścieki przemysłowe oraz obiektów typu szkoła, przedszkole.

### Czy położenie terenu kanalizowanego w granicach obszaru chronionego krajobrazu upoważnia do przyjęcia na tym terenie wskaźnika koncentracji 90 Mk/km?

Zgodnie z Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. z póź. zm. (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) o ochronie przyrody, do której odnosi się przywołane rozporządzenie, formami ochrony przyrody są:

1)   parki narodowe;

2)   rezerwaty przyrody;

3)   parki krajobrazowe;

4)   obszary chronionego krajobrazu;

5)   obszary Natura 2000;

6)   pomniki przyrody;

7)   stanowiska dokumentacyjne;

8)   użytki ekologiczne;

9)   zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;

10)  ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Wobec powyższego położenie terenu kanalizowanego w granicach  obszaru chronionego krajobrazu wyczerpuje przepis §3 pkt. 5 ppkt. 4) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji i upoważnia do przyjęcia na tym terenie wskaźnika koncentracji minimum 90 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej.

### Czy jeśli zakres objęty projektem obejmuje m.in. wymianę kanalizacji sanitarnej na nową, na potrzeby wyliczenia wartości wskaźnika koncentracji osoby zamieszkujące na tym obszarze i objęte projektem należy traktować jako nowo podłączone?

Wskaźnik koncentracji aglomeracji wyliczany jest wyłącznie w przypadku, gdy projektem objęta jest budowa nowych odcinków kanalizacji.

Osoby już korzystające z podłączeń kanalizacyjnych nie mogą być traktowane jako nowo podłączone Mk plan, powinny natomiast zostać uwzględnione przy ustalaniu wielkości Mk istn, podobnie długość wymienianej kanalizacji będzie uwzględniona w wielkości L ist, a nie L plan. *( Obliczeń należy dokonać np. metodologii Obliczania wskaźnika koncentracji aglomeracji dostępnej w załączeniu do konkursu )*

Jeśli natomiast, po modernizacji/wymianie odcinka kanalizacji okaże się, że pojawiły się nowe obiekty (osoby) możliwe do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, będą one mogły zostać uwzględnione w Mk plan oraz równocześnie wliczone do deklarowanej wartości wskaźnika rezultatu.

### Czy można realizować projekt w którym współczynnik koncentracji jest zachowany w odcinku zabudowanym, a dalszy odcinek potraktować jako tranzytowy i ująć go w kosztach niekwalifikowanych projektu?

Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji -wskaźnik koncentracji oblicza się dla całej nowobudowanej sieci kanalizacyjnej. Nie można więc realizować projektu w przedstawionej formule.